**Комплект видеонаблюдения IP-камера Dahua DH-IPC-C15P**

Распаковка комплекта: <https://youtu.be/Xzoq34kM7g8>

Основное отличие данной WiFi камеры видеонаблюдения – стильный дизайн в совмещении и широкоугольная камера. Присутствуют все самые необходимые опции: качество HD, совместима с PC и мобильными устройствами на базе iOS, Android, WiFi, поддержка карты памяти, двустороняя аудиосвязь!

Dahua, это лидер на рынке видеонаблюдения в мире!

Качественный облачный сервис для архива от компании Dahua - Easy for Ip.

Описание:

* Цветная WiFi камера IP с качеством HD разрешения, с упрощенной установкой и настройкой и вам не понадобится участие профильных специалистов;
* Данная IP камера, в виду удачного дизайна, отлично подойдет для установки в частном доме, на даче или квартире, а так же может быть использована в бизнесе как видеонаблюдение для магазина, офиса, кафе, и других не больших помещений;
* Камера уже настроена и готова к использованию, проста и легкая в установке и настройке, интерфейс меню интуитивно понятный и легкий в управлении;
* Наличие ряда полезных дополнительный функции: автоматическая ночная подсветка, двусторонняя аудиосвязь, обнаружение движения, защита паролем. Так же запись выставляется на выбор: постоянная, по движению или по графику с автоматической перезаписью;
* Удаленный доступ через устройства ПК и на базе ПО iOS и Android;
* Магнитная площадка на ножке. Предназначена для устанавливки на плоскую поверхность. Регулируемые шарниры позволят выставить правльное направление камеры.
* Особая полезная охранная функция тревожное оповещение, позволяет не только записать видео в случае обнаружения движения в зоне видимости но и оповестить громким звуковым сигналом через динамик устройства, а так же сигнал в приложении на телефоне.

Характеристики

* Качество изображения – цветное **HD (1,3Мп)**
* Угол обзора - 125 градусов
* Тип камер видеонаблюдения – IP WiFi камеры
* Материал корпуса – высококачественный пластик белого цвета
* Дальность ночной инфракрасной подсветки – 10 м.
* Тип камеры видеонаблюдения – для помещений(+10°С ~ +60°С)
* Размер матрицы камеры – 1/3” Progressive Scan CMOS
* Слот для SD карты до 128 Мб под хранение архива
* Дуплексная двухсторонняя аудиосвязь
* Тревожное оповещение на на динамике устройства и на телефоне (через приложение)

Установка и запуск камеры по инструкции займут несколько минут.

Камера предварительно настроена и готова к работе.

Демонстрационное видео:

<https://youtu.be/Fjs6t1gjxUs>