**Комплект видеонаблюдения SEVEN IP-720**

Распаковка комплекта: <https://www.youtube.com/watch?v=6kxydUM6Jdo>

Основное отличие данной камеры видеонаблюдения – беспроводная WiFi камеры по доступной цене. Присутствуют все самые необходимые опции: качество HD, совместима с PC и мобильными устройствами на базе iOS,Android, WiFi, поддержка карты памяти, двустороняя аудиосвязь!

Seven IP, лучшее сочетания цена – качество среди домашних WiFi IP камер!

Описание:

* Цветная WiFi камера IP с качеством HD разрешения, с упрощенной установкой и настройкой и вам не понадобится участие профильных специалистов;
* Данная IP камера отлично подойдет для установки в частном доме, на даче или квартире, а так же может быть использована в бизнесе как видеонаблюдение для магазина, офиса, кафе, и других не больших помещений;
* Камера уже настроена и готова к использованию, проста и легкая в установке и настройке, интерфейс меню интуитивно понятный и легкий в управлении;
* Наличие ряда полезных дополнительный функции: автоматическая ночная подсветка, двусторонняя аудиосвязь, обнаружение движения, будильник, защита паролем, администратор и настройка гостя. Так же запись выставляется на выбор: постоянная, по движению или по графику с автоматической перезаписью;
* Удаленный доступ через устройства ПК и на базе ПО iOS и Android;
* Легко устанавливаеться на плоскую поверхность: стол, потолок, стена или другие предметы. Регулируемые шарниры позволят выставить правльное направление камеры.
* Особая полезная охранная функция тревожное оповещение, позволяет не только записать видео в случае обнаружения движения в зоне видимости но и оповестить громким звуковым сигналом через динамик устройства, а так же сигнал в приложении на телефоне.

Характеристики

* Качество изображения – цветное **HD**
* Тип камер видеонаблюдения – IP WiFi камеры
* Материал корпуса – пластик черного цвета
* Дальность ночной инфракрасной подсветки – 10 м.
* Тип уличной камеры видеонаблюдения – для помещений(+10°С ~ +60°С)
* Размер матрицы камеры – 1/3” Progressive CMOS
* Слот для SD карты до 128 Мб под хранение архива
* Дуплексная двухсторонняя аудиосвязь
* Тревожное оповещение на на динамике устройства и на телефоне (через приложение)

Установка и запуск камеры:

УСТАНОВКА IP ВИДЕОКАМЕРЫ Seven IP-720

1. Распакуйте камеру
2. Установите камеру на плоскую поверхность креплением к ней

В случае установки на стену илипотолок:

1. Пометьте места крепления сквозь отверстия в кронштейне
2. Используйте дюбель 6-8 мм. для установки на шурупы
3. Закрепите кронштейн с камерой

\*вы можете использовать двусторонний скотч сильного действия.

1. При помощи инструментов, которые вы найдете в упаковке вместе скамерой (не у всех моделях), проведите регулировку направления захвата камеры.
2. Запускаем видеокамеру подключаяблок питания и вставив шиекер в розетку
3. Скачиваем приложение на мобильное устройство согласно инструкции при помощи QR кода или вручную
4. Согласно инструкции в приложении вводим код камеры и осуществляем поиск камеры в сети
5. Настраиваем согласно инструкции (предварительно все настроено для использования)
6. Подключаем другие гаджеты, пользуемся.

Демонстрационное видео уличная камера:

<https://youtu.be/zALP0MSEPao>